### Legge til skrivere i store IP-nettverk

Hvis du skal legge til skrivere (eller flerfunksjonsenheter) på tvers av en ruter eller gateway (ikke i det lokale nettverket), kan det være vanskelig å identifisere skriverne med dette hjelpeprogrammet:

- Det er mulig at ruterne ikke kan sende videre skriverens maskin-, MAC- eller stasjonsadresse.
- Hvis du har flere nye skrivere i det lokale nettverket, vil ikke bruk av standard IP-adresse (192.0.0.192) for å identifisere skriveren være noen garanti for at riktig skriver velges. Kontroller Maskinadresse for å angi riktig skriver.

Hvis du vil bruke dette hjelpeprogrammet til å konfigurere en skriver, kan du gå frem på følgende måte:

1. Gjør ett av følgende:
   - Flytt skriveren til datamaskinens lokale nettverk.
   - Bruk dette hjelpeprogrammet på en datamaskin som er tilkoblet skriverens lokale nettverk.
2. Identifiser skriveren ved hjelp av dette hjelpeprogrammet, og definer IP-parametere, slik at de samsvarer med skriverens endelige plassering i nettverket. Hvis du trenger å finne MAC-adressen, kan du skrive ut en konfigurasjonsside (testside) (enten fra skriveren eller fra den eksterne skriverserveren) for å være sikker på at du velger den riktige MAC- eller maskinadressen.
3. Sett eventuelt skriveren (eller den eksterne HP Jetdirect-utskriftsserveren) tilbake til den endelige nettverksposisjonen.
4. Hvis du vil installere denne skriveren på andre datamaskiner, gjør du ett av følgende:
   - Hvis andre datamaskiner eller servere skal skrive ut direkte på denne skriveren, kan du bruke dette hjelpeprogrammet til å konfigurere hver datamaskin eller server.
   - Hvis Windows-klienter skal skrive ut til denne skriveren via et delt system, kan du bruke klientsystemets hjelpeprogram Legg til skriver i mappen Skrivere, eller du kan bruke et installasjonsprogram for deling av skrivere som er laget spesielt for denne skriveren.

#### Mer informasjon:

Ordliste med terminologi for nettverksutskrift