### 大規模 IP ネットワークへのプリンタの追加

ルータまたはゲートウェイを越えて (ローカル ネットワーク上にないということ) プリンタ (または多機能デバイス) を追加する場合、このユーティリティではプリンタを識別できない場合があります。

- ルータは、プリンタのハードウェア アドレス、MAC アドレス、ステーション アドレスを渡さない場合があります。
- 複数の新しいプリンタをローカル ネットワーク上で使用している場合にデフォルトの IP アドレス (192.0.0.192) を使用してプリンタを識別しようとすると、正しいプリンタが選択されない可能性があります。正しいプリンタを識別するには、ハードウェア アドレスをチェックしてください。

このユーティリティでプリンタを設定するには、次の手順に従ってください。

1. 次のいずれかの操作を行います。
   - 使用しているコンピュータを含むローカル ネットワークにプリンタを物理的に移動します。または、
   - プリンタのローカル ネットワークに接続されているコンピュータで、このユーティリティを実行します。
2. このユーティリティを使用してプリンタを指定し、プリンタの最終的なネットワーク ロケーションに一致する IP パラメータを構成します。MAC アドレスを確認する必要がある場合は、そのプリンタまたは外付けプリント サーバーから構成 (テスト) ページを印刷することによって、正しい MAC アドレスまたはハードウェア アドレスが選択されていることを確認できます。
3. 必要に応じてプリンタ (または HP Jetdirect 外付けプリント サーバー) を最終的なロケーションに移動します。
4. このプリンタを他のコンピュータにインストールするには、次のいずれかの操作を行ってください。
   - このプリンタに直接印刷する他のコンピュータまたはサーバーの場合は、このユーティリティを使用して各コンピュータまたはサーバーを構成します。または、
   - 共有システムを介してこのプリンタに印刷する Windows クライアントに対しては、クライアントのシステムの [プリンタ] フォルダから [プリンタの追加] ユーティリティを使用するか、このプリンタ専用の共有プリンタ インストール プログラムを使用します。

#### 詳細は、次を参照してください。

ネットワーク印刷関連の用語集