### Параметры принтера

На экране Параметры принтера можно указать параметры не подключенного к сети принтера.

Для принтера выберите и введите один из указанных адресов, а затем нажмите на Далее.

- Аппаратный адрес. Аппаратный адрес (также называемый адресом станции или адресом MAC) однозначно идентифицирует устройство в локальной сети.
- Адрес IP. Адрес IP (Internet Protocol) однозначно идентифицирует каждое устройство в сети TCP/IP. Этот адрес представляет собой четырех-байтное число (32 разряда) в формате n.n.n.n (где n - это число от 0 до 255), которое обычно назначается администратором сети.

Примечание. Для настройки принтеров, расположенных не в локальной сети, см. Установка принтеров в больших IP-сетях.

#### Для получения дополнительной информации см.

Глоссарий терминов сетевой печати