### Drahtlose Verschlüsselung – WEP

##### WEP-Schlüssel

Wenn Ihr drahtloses Netzwerk keine WEP verwendet, klicken Sie auf Weiter.

Wenn Ihr Netzwerk WEP verwendet, wählen Sie die Option "Datenverschlüsselung aktivieren", und halten Sie Informationen zum WEP-Schlüssel bereit. Der WEP-Schlüssel, den Sie eingeben, muss mit dem Ihres Netzwerks identisch sein.

Wenn Sie den WEP-Schlüssel nicht kennen, kontaktieren Sie die Person, die Ihr Netzwerk konfiguriert hat, oder lesen Sie in der Dokumentation zum Wireless Access Point (WAP) nach.

Geben Sie den WEP-Schlüssel für Ihr Netzwerk ein. Sie müssen genau den gleichen WEP-Schlüssel wie im Netzwerk eingeben. Verwenden Sie dieses Dialogfeld nicht, um einen neuen WEP-Schlüssel zu erstellen.

Wenn Sie auf Weiter klicken und dieses Dialogfeld erneut geöffnet wird, wurde ein ungültiger WEP-Schlüssel eingegeben. Geben Sie erneut genau den gleichen WEP-Schlüssel wie im Netzwerk ein.

##### Mehrere WEP-Schlüssel

Ihr Netzwerk verfügt möglicherweise über mehr als einen WEP-Schlüssel. Wenn dies der Fall ist, verwenden Sie zur Konfiguration der drahtlosen Einstellungen des Druckers den eingebetteten Webserver (EWS) des Druckers. Klicken Sie auf Abbrechen. Weitere Informationen zu EWS finden Sie in der Dokumentation des Druckers. Starten Sie den Installationsassistenten nach der Konfiguration der drahtlosen Einstellungen neu.