### Dočasné zapojení síťového kabelu

Chcete-li nakonfigurovat tiskárnu, je nejprve nutné ji v síti vyhledat. Dočasné zapojení síťového kabelu umožní vyhledání tiskárny v síti, aby instalace mohla pokračovat. Jakmile bude tiskárna nastavena pro bezdrátovou komunikaci, průvodce instalací vás vyzve k odpojení kabelu.

1. Proveďte jeden z následujících kroků:

- Bezdrátová síť (Infrastruktura): Připojte kabel k bezdrátovému přípojnému bodu (WAP).
- Síť zařízení-zařízení (Ad hoc): Připojte kabel k počítači.

2. Připojte síťový kabel k síťovému portu na zadní straně tiskárny.

Stav indikátoru linky | Akce
Svítí zeleně. | Klepněte na tlačítko Ano.
Vypnuto | o Zkontrolujte, zda je k tiskárně i k bezdrátovému přípojnému bodu (WAP) nebo počítači řádně připojen síťový kabel. o Zkontrolujte, zda je bezdrátový přípojný bod (WAP) zapnutý. o Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá. o Zkontrolujte, zda je počítač připojen k síti.

Pokud tiskárnu nemůžete připojit k síti, klepnutím na tlačítko Zpět vyberte jinou možnost navázání komunikace s tiskárnou. Další možnosti instalace naleznete také v dokumentaci dodávané s tiskárnou.

###