### Muuta langattoman yhteyden asetukset manuaalisesti

Jotta kirjoittimen ohjattu asennus voisi jatkua, langattomassa yhteydessä olevan tietokoneesi on pystyttävä kommunikoimaan suoraan kirjoittimen kanssa. Muuta tietokoneesi kokoonpanoasetuksia tilapäisesti niin, että tietokoneen langattoman yhteyden asetukset ovat kirjoitinpalvelimen mukaisia. Tätä varten voit käyttää kokoonpanoapuohjelmia, jotka löytyvät tietokoneesi langattoman verkon liittymäkortilta. (Katso myös alla olevia tietoja Windows XP:n käytöstä.)

Kun uuteen HP-kirjoittimeen on kytketty virta ja se on alustettu, siinä ovat seuraavat langattoman yhteyden tehdasasetukset. Muuta tietokoneesi langattoman yhteyden asetukset niiden mukaisiksi:

- Tiedonsiirtotila: Adhoc (vertaisverkko)
- Verkkonimi (SSID): hpsetup
- Suojaus: <disabled>

> Huomaa: Verkon nimessä olevien kirjainten koolla on merkitystä. Jos kirjoitat "HPSETUP" "hpsetup":n sijaan, et saa yhteyttä kirjoittimeen.

Uusi kirjoitin havaitsee ja ottaa yhteyden ainoastaan sellaisiin laitteisiin, joilla on nämä langattomat yhteydet.

Kun langattomassa yhteydessä olevan tietokoneesi kokoonpanoasetukset on muutettu vastaamaan kirjoittimen langattoman verkon asetuksia, napsauta Seuraava.

Huomaa: Jos käytössäsi on Windows XP -käyttöjärjestelmä, voit muuttaa tietokoneesi langattoman yhteyden asetuksia suoraan XP:n avulla, jolloin sinun ei tarvitse käyttää langattoman verkon liittymäkortilla olevia apuohjelmia. Jotta voit käyttää kirjoittimen oletusverkkoa ("hpsetup"), siirry Langattoman verkkoyhteyden ominaisuudet -valintaikkunaan, valitse Langattomat verkot -sarkain ja napsauta Lisäasetukset -painiketta. Valitse sitten Vain tietokoneiden väliset verkot, napsauta Sulje, napsauta Lisää ja kirjoita Verkkonimi-ikkunaan (SSID) "hpsetup" sekä varmista, että "hpsetup" on ensimmäisenä kenttänä Ensisijaiset verkot -luettelossa.

Yleiskatsaus