### فحص اتصالات الطابعة

في حالة توصيل الطابعة لاسلكياً، تحقق من تشغيل المؤشر اللاسلكي للطابعة (راجع المراجع المتوفرة مع الطابعة للتعرف على المؤشر اللاسلكي للطابعة). ثم حدد أحد الخيارات الظاهرة على الشاشة المشروحة أدناه.

في حالة التوصيل باستخدام كبل الشبكة، تحقق من مصابيح منافذ الشبكة الموجودة في الجزء الخلفي من الطابعة.

إذا كان مصباح الاتصال... | عندئذ...
--- | ---
مضيئاً باللون الأخضر | ثم حدد واحداً من الخيارات الظاهرة على الشاشة الموضحة أدناه. للحصول على عنوان جهاز الطابعة (عنوان MAC) أو عنوان IP أو اسم الجهاز (اسم مضيف IP)، اطبع صفحة تهيئة الشبكة. لمزيد من الإرشادات حول طباعة صفحة تكوين الشبكة، انظر الوثائق التي تأتي بمصاحبة الطابعة.
مطفأً | تحقق من إحكام توصيل كبل الشبكة بكل من الطابعة و"نقطة الوصول اللاسلكي" WAP أو الكمبيوتر. تأكد من تشغيل نقطة الوصول اللاسلكي (WAP). تأكد من أن الطابعة في وضع التشغيل. تأكد من اتصال الكمبيوتر بالشبكة.

بمجرد التحقق من العناصر المدرجة أدناه، اختر أسلوباً للبحث عن الطابعة مرة أخرى:

- حدد بحث مرة أخرى ليقوم معالج الإعداد بإجراء البحث مرة أخرى.
- حدد عّين طابعة حسب العنوان لإدخال عنوان الجهاز (عنوان MAC) الخاص بالطابعة يدويًا أو عنوان IP أو اسم الجهاز (اسم مضيف IP).
- حدد Enter settings for a printer not on the network (إدخال الإعدادات لطابعة غير متصلة بالشبكة) في حالة تكوين منفذ لطابعة غير متصلة بالشبكة. لمزيد من المعلومات حول هذا الخيار، راجع المراجع المتوفرة مع الطابعة.