### Tymczasowe kablowe połączenie sieciowe

Aby drukarka została skonfigurowana, musi ona zostać wykryta w sieci. Tymczasowe podłączenie kabla sieciowego pozwala na wykrycie drukarki w sieci i kontynuację instalacji. Po zakończeniu konfiguracji połączenia bezprzewodowego drukarki, kreator instalacji wyświetla monit informujący użytkownika o konieczności odłączenia kabla.

1. Wykonaj jedną z podanych czynności:

- Sieć bezprzewodowa (Infrastruktura): Podłącz kabel do bezprzewodowego punktu dostępu (WAP).
- Sieć łącząca urządzenia (Adhoc): Podłącz kabel do swojego komputera.

2. Podłącz kabel sieciowy do portu sieciowego na tylnej ściance drukarki.

Jeżeli lampka połączenia sieciowego jest... | Wtedy…
Włączona i świeci się na zielono | Kliknij Tak.
Wyłączona | o Sprawdź, czy kabel sieciowy jest pewnie podłączony do drukarki oraz do bezprzewodowego punktu dostępu (WAP) lub do komputera. o Sprawdź, czy bezprzewodowy punkt dostępu (WAP) jest włączony. o Sprawdź, czy drukarka jest włączona. o Sprawdź, czy komputer jest podłączony do sieci.

Jeśli nie można podłączyć drukarki do sieci, należy kliknąć przycisk Wstecz i wybrać inną opcję w celu nawiązania łączności z drukarką. Można także przejrzeć dokumentację dostarczoną z drukarką, aby zapoznać się z dodatkowymi opcjami konfiguracji.

###