### Communicatie-modus voor netwerk instellen

Als u de printer hebt geïdentificeerd, moet u een communicatiemodus voor de printer opgeven en de juiste netwerkparameters voor deze modus instellen.

Opmerking: Het installatieprogramma detecteert de systeeminstellingen en probeert de aanbevolen communicatiemodus te vinden. U kunt desgewenst een andere modus selecteren. Alleen geldige opties worden getoond. Parameterwaarden die u toewijst, worden pas op de printer geconfigureerd als de installatie is voltooid.

- Windows TCP/IP. Als u de printer gebruikt in een TCP/IP-netwerk, moet u de printer configureren met geldige TCP/IP-parameters. Welke opties u hebt, is afhankelijk van de gedetecteerde TCP/IP-instellingen.

  - Als de printer geen geldige TCP/IP-instellingen heeft, gaat u als volgt te werk:
    Voer voor de printer een geldig IP-adres en een geldig subnetmasker in. Voer bovendien in de daarvoor bedoelde velden een geldig IP-adres voor de gateway in. Neem contact op met de netwerkbeheerder voordat u waarden toekent.

    Klik op Instellingen voorstellen als u wilt dat de TCP/IP-parameters automatisch worden ingevoerd door het installatieprogramma.

    Gebruik het selectievakje Standaard poortnaam (Windows NT, Windows 2000 en XP). Als u dit selectievakje inschakelt, worden de standaard instellingen voor de printer gebruikt. Als u dit selectievakje niet hebt ingeschakeld, wordt na het scherm Netwerkcommunicatiemodus instellen het dialoogvenster Poortnaam weergegeven.

    VOORZICHTIG: Als de printer ook via andere netwerken kan worden bereikt, zijn de voorgestelde TCP/IP-instellingen mogelijk niet uniek in de totale netwerkconfiguratie. In dat geval kunnen de instellingen een conflict opleveren met andere apparaten. Wees daarom voorzichtig als u de printer verbindt met andere TCP/IP-netwerken.

  - Als de printer wel geldige TCP/IP-instellingen heeft, verloopt de procedure als volgt:
    De huidige TCP/IP-instellingen worden weergegeven. Als u een van deze waarden wilt wijzigen, klikt u op Instellingen wijzigen.

    VOORZICHTIG: Als u geldige TCP/IP-instellingen wijzigt, hebben andere gebruikers mogelijk geen toegang meer. Neem contact op met de netwerkbeheerder voordat u geldige instellingen wijzigt.

    Opmerking: Als de TCP/IP-parameters met een wachtwoord zijn beveiligd door beheersoftware zoals HP Web Jetadmin, kunt u de knop Instellingen wijzigen niet gebruiken.

- Windows IPX/SPX. De communicatie-modus Windows IPX/SPX is bedoeld voor Windows Networking waarbij gebruik wordt gemaakt van het IPX-protocol. Voor deze communicatie-modus zijn geen parameterinstellingen vereist. Klik op Volgende om verder te gaan.

  Het selectievakje Standaard poortnaam gebruiken (alleen in Windows NT, Windows 2000 en XP). Als u dit selectievakje inschakelt, worden de standaard instellingen voor de printer gebruikt. Als u dit selectievakje niet hebt ingeschakeld, wordt na het scherm Netwerkcommunicatiemodus instellen het dialoogvenster Poortnaam weergegeven.

#### Als u meer informatie wilt, raadpleegt u de onderstaande bronnen.

Woordenlijst voor afdrukken via een netwerk