### Opções de configuração da rede

Nesta tela, você tem duas opções:

- Configurar as definições de rede para mim. Selecione esta opção para que o assistente de configuração da impressora configure automaticamente o servidor de impressão HP Jetdirect para trabalhar na sua rede. Essa opção tem suporte nos protocolos TCP/IP e IPX/SPX. Se ambos os protocolos tiverem sido instalados no PC, o assistente escolherá aquele que considerar o mais apropriado.

  Depois de selecionar Configurar as definições de rede para mim, você verá uma tela de confirmação que permitirá visualizar as definições de configuração automática.

  Você também terá a oportunidade de imprimir uma página de teste que mostra duas configurações: imprima uma página de teste no final do assistente (você verá esta opção na última tela do assistente) ou, então, imprima a página de teste da Jetdirect pressionando o botão de configuração (teste) no servidor de impressão.

  Dependendo do protocolo utilizado, o assistente de instalação da impressora configurará os seguintes itens:

  - TCP/IP (modo direto):
    Será atribuído ao servidor de impressão Jetdirect um endereço IP, uma máscara de sub-rede e um endereço de gateway padrão. Se o servidor de impressão Jetdirect ainda não tiver um endereço IP atribuído, seu endereço IP será 169.254.x.x (em que x é um número configurado automaticamente). Esse intervalo é denominado APIPA (Automatic Private IP Address – Endereçamento IP Privado e Automático). Essa configuração será salva no servidor de impressão Jetdirect e o software usará essas informações para criar uma porta para esta impressora no PC.
  - IPX (modo direto):
    O Endereço de hardware (Endereço MAC) e o Número de rede IPX que o cartão do Jetdirect detectou serão utilizados para criar a porta para esta impressora (ou dispositivo multifuncional) no PC.
- Deixe-me definir minhas próprias configurações de rede. Selecione essa opção se desejar especificar os parâmetros de configuração para o servidor de impressão Jetdirect. Serão solicitadas algumas ou todas as seguintes informações:
  - endereço IP
  - máscara da sub-rede
  - endereço gateway padrão
  - endereço de hardware (endereço MAC)

  Este instalador não tem suporte à instalação de impressoras nem à criação de objetos de impressora em servidores Novell. Ele oferece suporte somente à instalação de rede no modo direto entre o PC Windows e a impressora. Para instalar a impressora e criar objetos no servidor Novell, use outro utilitário, como o Web Jetadmin, o Assistente de instalação de impressoras de rede HP ou um utilitário Novell, como o NWadmin.

#### Para obter mais informações:

Glossário de termos de impressão em rede