### Tillfällig nätverkskabelanslutning

Du måste identifiera skrivaren i nätverket för att kunna konfigurera den. Koppla in nätverkskabeln tillfälligt, så kan skrivaren identifieras i nätverket och installationen kan fortsätta. När skrivaren har konfigurerats för trådlös kommunikation meddelar installationsprogrammet att du kan ta bort kabeln.

1. Gör något av följande:

- Trådlöst nätverk (infrastruktur): Anslut kabeln till åtkomstpunkten för trådlöst nätverk (WAP).
- Enhet till enhet-nätverk (adhoc): Anslut kabeln till datorn.

2. Anslut nätverkskabeln till nätverksporten på skrivarens baksida.

Om lampan... | Åtgärd
lyser grönt | Klicka på Ja.
inte lyser | o Se efter att nätverkskabeln är ordentligt ansluten till både skrivaren och åtkomstpunkten för trådlöst nätverk (WAP) eller datorn. o Verifiera att åtkomstpunkten för trådlöst nätverk (WAP) är aktiverad. o Kontrollera att skrivaren är påslagen. o Se till att datorn är ansluten till nätverket.

Om du inte lyckas ansluta skrivaren till nätverket klickar du på Bakåt och väljer ett annat alternativ för att upprätta kommunikation med skrivaren. Du kan också se i dokumentationen som medföljer skrivaren för information om fler alternativ.

###