### 네트워크 구성 옵션

화면에 다음과 같은 두 개의 옵션이 표시됩니다.

- 네트워크 설정 구성 이 옵션을 선택하면 프린터 설치 마법사가 네트워크에서 작업할 때 HP Jetdirect 프린트 서버를 자동으로 구성합니다. 이 옵션은 TCP/IP와 IPX/SPX 프로토콜에 대해 모두 지원됩니다. PC에 두 가지 프로토콜을 모두 설치한 경우, 마법사가 가장 적절한 것을 선택합니다.

  네트워크 설정 구성을 선택하고 나면, 자동 구성 설정이 표시되는 확인 화면을 볼 수 있습니다.

  또한 다음 두 가지 설정을 보여 주는 테스트 페이지도 인쇄할 수 있습니다. 즉, 마법사의 마지막 단계에서 테스트 페이지를 인쇄하거나(마법사의 마지막 화면에 표시되는 옵션), 프린트 서버의 구성(테스트) 단추를 눌러 Jetdirect 테스트 페이지를 인쇄할 수도 있습니다.

  사용하는 프로토콜에 따라 프린터 설치 마법사에서 다음을 구성합니다.

  - TCP/IP(직접 모드):
    Jetdirect 프린트 서버에서 IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이 주소를 할당합니다. Jetdirect 프린트 서버에 부여된 IP 주소가 없는 경우 해당 서버의 IP 주소는 169.254.x.x이며 이때 x는 자동 구성 번호를 나타냅니다. 이 범위는 APIPA(Automatic Private IP Address) 범위라고 부릅니다. 이러한 구성 방식은 Jetdirect 프린트 서버에 저장되며 소프트웨어는 이 정보를 사용하여 PC 상의 해당 프린터용 포트를 생성합니다.
  - IPX(직접 모드):
    Jetdirect 카드가 찾아 낸 하드웨어 주소(MAC 주소)와 IPX 네트워크 번호는 PC 상의 해당 프린터(또는 다기능 장치)용 포트를 생성하는 데 사용됩니다.
- 네트워크 설정 사용자 정의이 옵션을 선택하면 Jetdirect 프린트 서버의 구성 설정 방식을 지정할 수 있습니다. 다음 사항의 일부 또는 모두를 요청하는 화면이 표시됩니다.
  - IP 주소
  - 서브넷 마스크
  - 기본 게이트웨이 주소
  - 하드웨어 주소(MAC 주소)

  이 설치 프로그램은 Novell 서버에서 프린터 설치나 프린터 개체 생성을 지원하지 않으며 이 Windows PC와 프린터 간의 직접 모드 네트워크 설치만 지원합니다. Novell 서버에서 프린터를 설치하고 개체를 생성하려면 Web Jetadmin, HP 네트워크 프린터 설치 마법사, Novell 유틸리티(예: Nwadmin) 등과 같은 다른 유틸리티를 사용하십시오.

#### 상세 정보:

네트워크 인쇄 용어집