### Spécification de l'imprimante

L'écran Spécification de l'imprimante permet de spécifier directement une imprimante réseau par l'une de ses adresses.

Sélectionnez et entrez l'une des adresses suivantes pour l'imprimante souhaitée, puis cliquez sur Suivant. Recherchez les adresses actuellement configurées en imprimant une page de configuration réseau.

Remarque : Seules les options valides pour l'imprimante sont affichées à l'écran.

- Adresse matérielle. Une adresse matérielle LAN (également appelée adresse de station ou adresse MAC) identifie de manière unique un périphérique.
- Adresse IP. Une adresse IP (Protocole Internet) identifie de manière unique chaque périphérique présent sur un réseau TCP/IP. Généralement attribuée par un administrateur réseau, une adresse IP se compose d'un nombre de quatre octets (32 bits) de la forme n.n.n.n (où n est un nombre compris entre 0 et 255).

Remarque : Pour plus d'informations sur les paramètres par défaut de l'imprimante, reportez-vous à la documentation fournie avec celle-ci. Certaines imprimantes HP s'attribuent une adresse IP par défaut de 192.0.0.192 deux minutes après la mise sous tension. Utilisez cette valeur par défaut pour identifier initialement une nouvelle imprimante.

- Nom d'hôte IP. Un nom d'hôte IP est un nom évocateur (ou facile à retenir) qui peut se substituer à l'adresse IP de l'imprimante.

Remarque : Pour configurer des imprimantes qui ne figurent pas sur le réseau local, voir la rubrique Ajout d'imprimantes sur les grands réseaux IP.

Si l'imprimante sélectionnée est protégée par un nom de communauté SNMP ou un mot de passe Jetdirect, un message vous invite à entrer le nom de communauté ou le mot de passe. Si vous ne donnez pas le nom ou le mot de passe exact, vous ne pouvez pas utiliser l'assistant pour installer l'imprimante.

#### Pour plus d'informations :

Glossaire des termes d'impression en réseau