### Ręczne zmienianie ustawień bezprzewodowych

Aby umożliwić kontynuowanie pracy Kreatora konfiguracji drukarki, komputer w sieci bezprzewodowej musi być w stanie nawiązać bezpośrednie połączenie z drukarką. Dlatego należy czasowo zmienić konfigurację komputera w celu dopasowania jej do ustawień sieci bezprzewodowej serwera druku. W tym celu można użyć programów narzędziowych do konfiguracji dostarczonych z kartą interfejsu sieci bezprzewodowej komputera. Więcej informacji można znaleźć w sekcji dotyczącej korzystania z systemu Windows XP znajdującej się poniżej.

Po włączeniu i inicjalizacji nowa drukarka HP wykorzystuje następujące domyślne fabryczne ustawienia bezprzewodowe; należy odpowiednio zmienić ustawienia bezprzewodowe na komputerze:

- Tryb komunikacji: Ad Hoc (każdy z każdym)
- Nazwa sieci (SSID): hpsetup
- Zabezpieczenia: <wyłączone>

> Uwaga: W nazwie sieci rozróżniana jest wielkość liter. W przypadku użycia nazwy “HPSETUP” zamiast “hpsetup” nie będzie można nawiązać połączenia z drukarką.

Nowa drukarka może wykryć i nawiązać połączenie tylko z innymi urządzeniami, które wykorzystują te ustawienia sieci bezprzewodowej.

Po zmianie konfiguracji komputera w sieci bezprzewodowej w celu jej dopasowania do ustawień sieci bezprzewodowej drukarki kliknij przycisk Dalej.

Uwaga: W przypadku korzystania z systemu operacyjnego Windows XP można zmienić ustawienia bezprzewodowe na komputerze bezpośrednio w systemie Windows XP, zamiast korzystać z programu narzędziowego bezprzewodowej karty sieciowej. Aby uzyskać dostęp do domyślnej sieci drukarki (“hpsetup”), przejdź do okna dialogowego właściwości bezprzewodowego połączenia sieciowego, następnie wybierz kartę “Sieci bezprzewodowe”, kliknij przycisk “Zaawansowane”, wybierz polecenie “Tylko sieci typu komputer-komputer (ad hoc)”, kliknij przycisk “Zamknij”, kliknij przycisk “Dodaj”, w polu “Nazwa sieciowa (SSID)” wpisz “hpsetup” i sprawdź, czy “hpsetup” to pierwszy wpis na liście “Sieci preferowane”.

Przegląd