### Connexió de cable de xarxa temporal

Per configurar la impressora, en primer lloc cal detectar-la a la xarxa. També cal connectar el cable de xarxa temporalment per detectar la impressora a la xarxa i continuar amb la instal·lació. Una vegada configurada la impressora per a la comunicació sense cables, l'Auxiliar d'instal·lació us demana que retireu el cable.

1. Feu una de les accions següents:

- Xarxa sense cables (infraestructura): Connecteu el cable al punt d'accés sense cables (WAP).
- Xarxa de dispositiu a dispositiu (ad hoc): Connecteu el cable a l'ordinador.

2. Connecteu el cable de xarxa al port de xarxa que es troba a la part posterior de la impressora.

Si l'indicador lluminós de connexió... | Aleshores...
Està activat i de color verd | Premeu Sí.
Està desactivat | o Verifiqueu que el cable de xarxa està ben connectat a la impressora i al punt d'accés sense cables (WAP) o a l'ordinador. o Verifiqueu que el punt d'accés sense cables (WAP) està habilitat. o Verifiqueu que la impressora està engegada. o Comproveu que l'ordinador es troba connectat a la xarxa.

Si no podeu connectar la impressora a la xarxa, premeu Endarrere i seleccioneu una altra opció per establir la comunicació amb la impressora. També podeu consultar la documentació inclosa amb la impressora per obtenir informació sobre altres opcions d'instal·lació.

###