### حدد اسم الشبكة

يقوم اسم الشبكة (SSID) بتعريف الشبكة اللاسلكية. ويتعين أن تتخذ كل الأجهزة اللاسلكية على الشبكة نفس اسم الشبكة (SSID).

##### حدد اسم شبكة لاسلكية تم اكتشافها (SSID).

عثر برنامج الإعداد على قائمة بأسماء الشبكة داخل نطاق الطابعة.

حدد اسم الشبكة المتطابق مع اسم الشبكة الموجودة.

إذا لم تكن تعرف اسم الشبكة اللاسلكية، انقر هنا.

ملاحظة: تستخدم الشبكة اللاسلكية وضع اتصال محدد، والذي يكون إما الشبكة اللاسلكية (البنية الأساسية) أو جهاز إلى جهاز (Adhoc). حيث يتم تهيئة الطابعة لاستخدام الوضع الصحيح تلقائياً.

##### تحديد شبكة اتصال لاسلكية

لإدخال اسم الشبكة (SSID) الذي لا يظهر في القائمة المنسدلة يدوياً، حدد أدخل اسم الشبكة، ثم انقر فوق التالي.