### Authentification

L’authentification vérifie l’identité d’un utilisateur ou d’un périphérique avant de l’autoriser à accéder au réseau.

Il faut différencier l’authentification du cryptage, même si l’authentification et le cryptage interviennent parfois de pair.

Sélectionnez la méthode d’authentification utilisée sur votre réseau sans fil :

- Aucune authentification (système ouvert) : Si votre réseau sans fil ne nécessite aucune procédure d’authentification.
- Clé partagée : Si chaque périphérique du réseau utilise une clé WEP pour accéder au réseau. A l’écran suivant, un message vous invite à taper la clé WEP que l’imprimante devra utiliser pour s’authentifier.
- Clé pré-partagée : Sélectionnez l'authentification par clé pré-partagée (EAP/PSK) si votre réseau utilise une clé pré-partagée généralement générée par une expression de passe. La clé pré-partagée utilise le cryptage WPA (Wi-Fi Protected Access) pour les communications sans fil et offre une sécurité améliorée. Vous pouvez obtenir l'expression de passe à partir de la boîte de dialogue "Propriétés" ou "Paramètres" de votre point d'accès, passerelle ou utilitaire de routeur en ligne. L'expression de passe doit comprendre entre 8 et 63 caractères. Les caractères autorisés dans une expression de passe sont 0-9, a-z, A-Z et le jeu de symboles dans le tableau ci-dessous.

Si vous n’êtes pas certain que votre réseau utilise la procédure d’authentification, cliquez ici.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |