### ネットワーク通信モードの設定

プリンタの指定後、プリンタの通信モードを指定してそのモードに適したネットワーク パラメータを設定する必要があります。

注記：インストール ユーティリティがシステム設定を検知して適切な通信モードを推奨しますが、別のモードを選択することもできます。有効なオプションのみが表示されます。割り当てたパラメータ値は、インストールが完了するまでプリンタに設定されません。

- Windows TCP/IP：このプリンタを TCP/IP ネットワークで使用する場合、プリンタを有効な TCP/IP パラメータで構成する必要があります。使用できるオプションは、検出された TCP/IP 設定によって次のように異なります。

  - プリンタに有効な TCP/IP パラメータが設定されていない場合：
    プリンタの有効な IP アドレス、有効なサブネットマスク、およびゲートウェイの有効な IP アドレスを各フィールドに入力します。値を割り当てる前にネットワーク管理者に相談してください。

    インストール ユーティリティによって自動的に TCP/IP パラメータが指定されるようにするには、[推奨設定] をクリックします。

    [デフォルトのポート名を使用] チェックボックス (Windows NT、2000、および XP)。プリンタにデフォルトのポート設定を使用するにはこのチェックボックスをオンにします。このチェックボックスをオフにすると、[ネットワーク通信モードの設定] ウィザード画面の次のウィザード画面として [ポート名] ダイアログが表示されます。

    警告：プリンタを他のネットワークに接続する場合には、ユーティリティが推奨した TCP/IP 設定がグローバルで固有の値ではなくなり、他のデバイスと競合することがあります。他の TCP/IP ネットワークに接続する際には十分注意してください。

  - プリンタに有効な TCP/IP パラメータが設定されている場合：
    現在の TCP/IP 設定が表示されます。値を変更するには、[設定の変更] をクリックします。

    警告：有効な TCP/IP 設定を変更すると、他のユーザーがアクセスできなくなる場合があります。有効な設定を変更する前に、ネットワーク管理者に相談してください。

    注記：TCP/IP パラメータが HP Web Jetadmin などの管理ソフトウェアによりパスワードで保護されている場合、[設定の変更] ボタンは使用不能になります。

- Windows IPX/SPX：Windows IPX/SPX 通信モードは、IPX プロトコルを使用している Windows ネットワークに適用されます。この通信モードでは、パラメータの設定は不要です。[次へ] をクリックして次に進みます。

  [デフォルトのポート名を使用] チェックボックス (Windows NT、2000、および XPのみ)。プリンタにデフォルトのポート設定を使用するには、このチェックボックスをオンにします。このチェックボックスをオフにすると、[ネットワーク通信モードの設定] ウィザード画面の次のウィザード画面として [ポート名] ダイアログが表示されます。

#### 詳細は、次を参照してください。

ネットワーク印刷関連の用語集