### הוספת מדפסות ברשתות IP גדולות

אם מוסיפים מדפסות (או מכשירים משולבים) דרך נתב או שער (לא ברשת המקומית), זיהוי המדפסות באמצעות כלי שירות זה עלול להיות קשה:

- נתבים עשויים לא להעביר כתובות חומרה, MAC או תחנה של המדפסת.
- אם ברשת המקומית ישנן מספר מדפסות חדשות, שימוש בכתובת IP ברירת המחדל (192.0.0.192) לזיהוי מדפסת לא יבטיח את בחירת המדפסת הנכונה. כדי לזהות את המדפסת הנכונה, בדוק בכתובת חומרה.

כדי להשתמש בכלי שירות זה להגדרת מדפסת, המשך כמפורט להלן:

1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
   - העבר פיזית את המדפסת לרשת המקומית של המחשב שברשותך, או
   - השתמש בכלי שירות זה במחשב המחובר לרשת המקומית של המדפסת.
2. זהה את המדפסת באמצעות כלי שירות זה והגדר את תצורת פרמטרי ה- IP שמתאימים למיקום הרשת הסופי של המדפסת. אם עליך למצוא את כתובת ה- MAC, באפשרותך למצוא אותה על-ידי הדפסת עמוד תצורה (עמוד ניסיון) (מהמדפסת או משרת ההדפסה החיצוני) כדי לוודא שבחרת את כתובת ה- MAC או החומרה הנכונה.
3. במידת הצורך, החזר את המדפסת (או את שרת ההדפסה החיצוני HP Jetdirect) למיקומה הסופי ברשת.
4. כדי להתקין מדפסת זו במחשב אחר, בצע אחת מהפעולות הבאות:
   - עבור מחשבים או שרתים אחרים שידפיסו ישירות למדפסת זו, השתמש בכלי שירות זה כדי להגדיר את התצורה של כל מחשב או שרת, או
   - עבור לקוחות Windows שידפיסו למדפסת זו דרך מערכת משותפת, השתמש בכלי השירות הוספת מדפסת של מערכת הלקוח שבתיקייה מדפסות, או השתמש בתוכנית התקנת מדפסת משותפת שנוצרה עבור מדפסת זו.

#### לקבלת מידע נוסף:

מילון מונחי הדפסה ברשת