### Dočasné sieťové pripojenie pomocou kábla

Tlačiareň musí byť v sieti nájdená, aby ju bolo možné nakonfigurovať. Dočasné zapojenie sieťového kábla umožní vyhľadanie tlačiarne v sieti, aby inštalácia mohla pokračovať. Hneď ako bude tlačiareň nastavená pre bezdrôtovú komunikáciu, sprievodca inštaláciou vás vyzve na odpojenie kábla.

1. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- Bezdrôtová sieť (infraštruktúra): Pripojte kábel k bezdrôtovému prístupovému bodu (WAP).
- Sieť zariadenie k zariadeniu (adhoc): Pripojte kábel k počítaču.

2. Pripojte sieťový kábel k sieťovému portu na zadnej časti tlačiarne.

Ak sieťový indikátor... | Potom...
Svieti zeleno. | Kliknite na tlačidlo Áno.
Nesvieti | o Skontrolujte, či je sieťový kábel pevne pripojený k tlačiarni a bezdrôtovému prístupovému bodu (WAP) alebo k počítaču. o Skontrolujte, či je bezdrôtový prístupový bod (WAP) zapnutý. o Skontrolujte, či je zapnutá tlačiareň. o Skontrolujte, či je počítač pripojený k sieti.

Ak nedokážete pripojiť tlačiareň k sieti, kliknite na tlačidlo Späť a vyberte ďalšiu možnosť na nadviazanie komunikácie s tlačiarňou. Môžete tiež v dokumentácii k tlačiarni nájsť informácie o ďalších možnostiach inštalácie.

###