### Указание принтера

На экране Указание принтера можно определить сетевой принтер по одному из его адресов.

Для нужного принтера выберите и введите один из указанных адресов, а затем нажмите на Далее. Текущие адреса можно найти на распечатанной странице конфигурации сети.

Примечание. На экране будут отображены только действительные для данного принтера параметры.

- Аппаратный адрес. Аппаратный адрес (также называемый адресом станции или адресом MAC) однозначно идентифицирует устройство в локальной сети.
- Адрес IP. С помощью адреса IP (Internet Protocol) в сети TCP/IP уникально идентифицируется каждое устройство. Этот адрес представляет собой четырех-байтное число (32 разряда) в формате n.n.n.n (где n - это число от 0 до 255), которое обычно назначается администратором сети.

Примечание. Для получения информации о параметрах принтера по умолчанию см. документацию, поставляемую вместе с принтером. Некоторым принтерам HP через две минуты после включения питания автоматически назначается адрес IP по умолчанию (192.0.0.192). Этот адрес по умолчанию используется для начальной идентификации нового принтера.

- Имя хоста IP. Именем хоста IP является удобочитаемое (или легко распознаваемое) имя, которое можно использовать вместо адреса IP принтера.

Примечание. Для настройки принтеров, расположенных не в локальной сети, см. Установка принтеров в больших IP-сетях.

Если выбранный принтер защищен с помощью имени группы SNMP или паролем Jetdirect, будет выдан запрос для ввода имени группы или пароля. Если введенные значения будут неверны, с помощью данного мастера установить принтер будет невозможно.

#### Для получения дополнительной информации см.

Глоссарий терминов сетевой печати