### Opcions de configuraciķ de la xarxa

En aquesta pantalla, teniu dues opcions:

- Configuraciķ automātica dels parāmetres de xarxa. Seleccioneu aquesta opciķ si voleu que l'Auxiliar d'instalˇlaciķ d'impressores configuri de manera automātica el servidor d'impressiķ d'HP Jetdirect perquč funcioni a la xarxa. Aquesta opciķ és compatible amb els protocols TCP/IP i IPX/SPX. Si heu instalˇlat els dos protocols a l'ordinador, l'Auxiliar escollirā el que consideri més apropiat.

  Després de seleccionar Configuraciķ automātica dels parāmetres de xarxa, apareixerā una pantalla de confirmaciķ que us permetrā de visualitzar els parāmetres de configuraciķ automātics.

  També podreu imprimir una pāgina de prova amb dos parāmetres: imprimir una pāgina de prova en acabar l'Auxiliar (aquesta opciķ apareixerā a la pantalla final de l'Auxiliar), o imprimir una pāgina de prova Jetdirect prement el botķ de configuraciķ (prova) al servidor d'impressiķ.

  Segons el protocol que utilitzeu, l'Auxiliar d'instalˇlaciķ d'impressores configurarā les opcions següents:

  - TCP/IP (mode directe):
    S'assignarā una adreįa IP, una māscara de subxarxa i una adreįa de passarelˇla per defecte al servidor d'impressiķ Jetdirect. Si no s'ha assignat encara una adreįa IP al servidor d'impressiķ Jetdirect, l'adreįa IP serā 169.254.x.x (on x indica el número configurat automāticament). Aquest rang s'anomena rang APIPA (Automatic Private IP Address, Adreįa IP privada automātica). Aquesta configuraciķ es desarā al servidor d'impressiķ Jetdirect i el programari utilitzarā la informaciķ per crear un port per a la impressora a l'ordinador.
  - IPX (mode directe):
    L'adreįa de maquinari (adreįa MAC) i el número de xarxa IPX detectats per la targeta Jetdirect es faran servir per crear el port per a la impressora (o un dispositiu multifuncional) a l'ordinador.
- Parāmetres de xarxa especificats personalment. Escolliu aquesta opciķ si voleu especificar els parāmetres de configuraciķ per al servidor d'impressiķ Jetdirect. Se us demanarā part o tota la informaciķ següent:
  - Adreįa IP
  - Māscara de subxarxa
  - Adreįa de passarelˇla per defecte
  - Adreįa de maquinari (adreįa MAC)

  Aquest instalˇlador no admet la instalˇlaciķ d'impressora o la creaciķ d'un objecte d'impressora als servidors Novell. Només admet el mode d'instalˇlaciķ de xarxa directa entre aquest PC del Windows i una impressora. Per instalˇlar la impressora i crear objectes al servidor Novell, utilitzeu una altra utilitat, com ara Web Jetadmin, l'Auxiliar d'instalˇlaciķ d'impressores de xarxa HP, o una utilitat Novell com NWadmin.

#### Per a més informaciķ:

Glossari de termes d'impressiķ en xarxa