### Trådløs sikkerhet

Angi sikkerhetstypen for det trådløse nettverket:

- Åpent system: Velg dette alternativet hvis det trådløse nettverket ikke krever kryptering eller godkjenning.
- Delt nøkkel (WEP): Velg dette alternativet hvis hver enhet i nettverket bruker en WEP-nøkkel ved tilkobling til det trådløse nettverket. I det neste skjermbildet angir du WEP-nøkkelen som skriveren skal bruke i det trådløse nettverket.
- WPA-Personal (WPA-PSK): Velg WPA-Personal hvis det trådløse nettverket bruker en passordfrase ved tilkobling til nettverket. WPA-Personal krypterer trådløs kommunikasjon og gir forbedret sikkerhet. I det neste skjermbildet angir du passordfrasen som skriveren skal bruke i det trådløse nettverket. Du kan hente passordfrasen i dialogboksen Egenskaper eller Innstillinger i det elektroniske hjelpeprogrammet for tilgangspunktet, gatewayen eller ruteren. Passordfrasen må bestå av mellom 8 og 63 tegn. Gyldige tegn for en passordfrase er 0-9, a-z, A-Z samt symbolsettet som vises i tabellen nedenfor.

Hvis du ikke er sikker på hvilken sikkerhetstype som brukes i nettverket, kan du klikke her.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |