### Kirjoittimen asetukset

Kirjoittimen asetukset -näytöllä voidaan määrittää asetukset sellaiselle kirjoittimelle, joka ei ole verkossa.

Valitse ja anna kirjoittimelle jokin seuraavista osoitteista. Napsauta sen jälkeen Seuraava.

- Laiteosoite. LAN-laiteosoite (kutsutaan myös nimillä asemaosoite tai MAC-osoite) tunnistaa laitteen yksilöllisesti.
- IP-osoite. IP (Internet Protocol) -osoite määrittää erikseen jokaisen laitteen TCP/IP-verkossa. Se koostuu nelitavuisesta (32-bittisestä) numerosta muodossa n.n.n.n (jossa n on luku 0–255), jonka verkon ylläpitäjä yleensä antaa.

Huomaa: Jos haluat asentaa kirjoittimia, jotka eivät sijaitse paikallisverkossa, katso Kirjoittimien lisääminen suuriin IP-verkkoihin.

#### Lisätietoja:

Verkkotulostussanasto