### Cifrado inalámbrico: WEP

##### Clave WEP

La red seleccionada tiene cifrado WEP. La clave WEP que introduzca debe ser idéntica a la de la red.

Si no conoce la clave WEP, pregunte a la persona que haya configurado la red o consulte la documentación del punto de acceso inalámbrico (WAP).

Introduzca la clave WEP de la red. Debe introducir la clave WEP exactamente como se encuentra en la red. No utilice esta pantalla para crear una nueva clave WEP.

Si pulsa Siguiente y vuelve a aparecer esta pantalla, implica que ha introducido una clave WEP no válida. Vuelva a introducir la clave de cifrado exactamente como se encuentra en la red.

##### Varias claves WEP

Es posible que la red tenga más de una clave WEP. En ese caso, utilice el servidor Web incorporado (EWS) para establecer la configuración inalámbrica de la impresora. Haga clic en Cancelar y, a continuación, consulte la información sobre EWS que aparece en la documentación de la impresora. Una vez establecida la configuración inalámbrica, vuelva a ejecutar el asistente de instalación.