### Hittade skrivare

Fönstret Hittade skrivare innehåller en lista över alla skrivare (eller multifunktionsenheter) som hittades i det lokala nätverket. Välj den skrivare som du vill ha i listan och klicka på Nästa.

Om den skrivare som du vill ha inte finns med i listan kan du försöka med något av följande:

- Klicka på knappen Sök igen eller
- Klicka på knappen Avbryt för att avsluta och kör sedan installationsguiden igen.

Obs! Vill du ställa in skrivare som inte finns i det lokala nätverket läser du Lägga till skrivare i stora IP-nätverk.

Skrivarna i listan identifieras genom uppgifterna i följande fält. Lättaste sättet att identifiera skrivaren kan vara maskinvaruadressen:

Modell | Identifierar skrivarmodellen (t.ex. HP LaserJet 5000-serien). Okänd visas om modellen inte kunde identifieras, om skrivaren är avstängd eller om ingen skrivare är ansluten. För externa HP Jetdirect-skrivarservrar visas följande om skrivaren är ansluten men inte kan identifieras: Parallell: Centronics skrivare/plotter USB (enkelriktad): Enkelriktad periferienhet USB (dubbelriktad): Dubbelriktad periferienhet
Maskinvaruadress | (kallas även stationsadress eller MAC-adress). Identifierar en enhet unikt i det lokala nätverket. För HP-skrivare och externa HP Jetdirect-skrivarservrar med flera skrivarportar kan ett portnummer (Port 1, Port 2, Port 3) läggas till. Den här adressen finns i listan på skrivarserverns konfigurationssida (testsida).
IP-adress | (Internet Protocol) Identifierar en unik enhet i ett TCP/IP-nätverk och tilldelas av en nätverksadministratör. Om en HP Jetdirect-skrivarserver inte konfigureras med en giltig IP-adress inom två minuter efter att den startats, tilldelas den automatiskt en standard-IP-adress (192.0.0.192). Den här standard-IP-adressen är inte en giltig adress, men den kan användas för att identifiera en ny skrivare. Om det finns flera skrivare med samma standardadress, kan du identifiera rätt skrivare genom att kontrollera maskinvaruadressen.

Obs! Om en post avkortas i ett fält ändrar du fältbredden för att visa hela fältet. Du breddar fältet genom att placera markören vid rubrikens kant och sedan klicka och dra med musen.

Information om hur du skriver ut en sida med nätverkskonfigurationen finns i den dokumentation som medföljde skrivaren.

Har den valda skrivaren skyddats av ett SNMP-gruppnamn eller Jetdirect-lösenord blir du ombedd att uppge SNMP-gruppnamnet eller lösenordet. Om du anger ett ogiltigt värde kan du inte installera skrivaren med den här guiden.

#### Mer information:

Ordlista över termer för nätverksutskrift