### Μη αυτόματη αλλαγή των ασύρματων ρυθμίσεων

Για να μπορέσει να συνεχίσει ο οδηγός εγκατάστασης εκτυπωτή, ο ασύρματος υπολογιστής σας πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί απευθείας με τον εκτυπωτή. Για αυτό, πρέπει να αλλάξετε προσωρινά τις ρυθμίσεις του υπολογιστή ώστε να γίνουν ίδιες με τις ρυθμίσεις ασύρματης δικτύωσης του server εκτύπωσης. Για αυτό το σκοπό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βοηθητικά προγράμματα διαμόρφωσης που συνοδεύουν την κάρτα ασύρματης δικτύωσης του υπολογιστή σας. (Δείτε επίσης τις πληροφορίες στην ενότητα για χρήση των Windows XP, παρακάτω.)

Αφού τροφοδοτηθεί και προετοιμαστεί, ένας νέος εκτυπωτής HP χρησιμοποιεί τις παρακάτω εργοστασιακές προεπιλεγμένες ασύρματες ρυθμίσεις. Αλλάξτε τις ασύρματες ρυθμίσεις του υπολογιστή σας ώστε να συμφωνούν με τις εξής:

- Κατάσταση επικοινωνίας: Ad Hoc (δίκτυο ομοτίμων)
- Όνομα δικτύου (SSID): hpsetup
- Ασφάλεια: <απενεργοποιημένη>

> Σημείωση: Στο όνομα δικτύου γίνεται διάκριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων. Εάν χρησιμοποιηθεί "HPSETUP" και όχι "hpsetup", δεν θα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εκτυπωτή.

Ένας νέος εκτυπωτής μπορεί να εντοπίσει μόνο άλλες συσκευές με αυτές τις ρυθμίσεις ασύρματης δικτύωσης και να επικοινωνήσει μαζί τους.

Αφού ρυθμίσετε τον ασύρματο υπολογιστή ώστε να έχει τις ίδιες ρυθμίσεις ασύρματης δικτύωσης με τον εκτυπωτή, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε λειτουργικό σύστημα Windows XP, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ασύρματης δικτύωσης του υπολογιστή σας απευθείας από τα XP, χωρίς να χρειάζεται η χρήση του βοηθητικού προγράμματος της κάρτας ασύρματης δικτύωσης. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο προεπιλεγμένο δίκτυο του εκτυπωτή ("hpsetup"), θα χρειαστεί να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου "Wireless Network Connection Properties" (Ιδιότητες: Ασύρματη σύνδεση δικτύου), να επιλέξετε την καρτέλα "Wireless Networks" (Ασύρματα δίκτυα), να κάνετε κλικ στο κουμπί "Advanced" (Για προχωρημένους), να επιλέξετε "Computer-to-computer (ad hoc) networks only" [Δίκτυα Υπολογιστή-προς-υπολογιστή (ad hoc) μόνο], να κάνετε κλικ στο κουμπί "Close" (Κλείσιμο), να κάνετε κλικ στο κουμπί "Add" (Προσθήκη), να καταχωρήσετε "hpsetup" στο πλαίσιο "Network name (SSID)" [Όνομα δικτύου (SSID)] και να βεβαιωθείτε ότι καταχώρηση "hpsetup" είναι η πρώτη που εμφανίζεται στην κορυφή της λίστας "Preferred networks" (Προτιμώμενα δίκτυα).

Επισκόπηση