### Conexión de cable de red temporal

Para poder configurar la impresora, es necesario detectarla en la red. La conexión temporal de la impresora al cable de red permite detectarla en la red para continuar con la instalación. Una vez configurada la impresora para la comunicación inalámbrica, el asistente de instalación le indicará que retire el cable.

1. Realice una de las siguientes acciones:

- Red inalámbrica (Infraestructura): Conecte el cable al punto de acceso inalámbrico (WAP).
- Red de comunicación Dispositivo a Dispositivo (Adhoc): Conecte el cable al equipo.

2. Conecte el cable de red al puerto de red de la parte posterior de la impresora.

Si la luz de vínculo está... | Entonces...
Encendida y es de color verde | Haga clic en Sí.
Apagada | o Compruebe que el cable de red esté correctamente conectado a la impresora y al punto de acceso inalámbrico (WAP) o al equipo. o Compruebe que el punto de acceso inalámbrico (WAP) esté encendido. o Compruebe que la impresora esté encendida. o Compruebe que el equipo esté conectado a la red.

Si no puede conectar la impresora a la red, haga clic en Atrás y seleccione otra opción para establecer la comunicación con la impresora. También puede comprobar la documentación suministrada con la impresora para conocer otras opciones de instalación.

###