### إعدادات الطابعة

تُمكنك شاشة إعدادات الطابعة من تحديد الإعدادات لطابعة غير متصلة بالشبكة.

حدد أحد العناوين التالية ثم أدخله للطابعة، ثم انقر فوق التالي.

- عنوان الجهاز. يعمل عنوان أحد المكونات المادية لـلشبكة المحلية LAN (والذي يطلق عليه أيضًا "عنوان المحطة أو عنوان MAC) على تعريف جهاز على الشبكة المحلية تعريفًا فريدًا.
- عنوان IP. يعرف عنوان IP (بروتوكول الإنترنت) كل جهاز على شبكة TCP/IP تعريفًا فريدًا. وهو يتكون من رقم بحجم 4 بايت (32 بت) ويكون على هيئة n.n.n.n، حيث تمثل n رقماً من صفر إلى 255، ويقوم بتعيينه مسئول الشبكة في أغلب الأحوال.

ملاحظة: لإعداد الطابعات التي لا تقع على الشبكة المحلية، انظر إضافة الطابعات على شبكات IP الكبيرة.

#### لمزيد من المعلومات:

معجم مصطلحات الطباعة على الشبكة