### Ange skrivare

I fönstret Ange skrivare kan du direkt ange en nätverksskrivare genom en av dess adresser.

Välj och ange en av följande adresser för skrivaren och klicka sedan på Nästa. Hitta de adresser som är konfigurerade för tillfället genom att skriva ut en sida med nätverkskonfigurationen.

Obs! Endast de alternativ som gäller din skrivare visas på skärmen.

- Maskinvaruadress. En lokal maskinvaruadress (kallas även stationsadress eller MAC-adress) identifierar en enskild enhet.
- IP-adress. En IP-adress (Internet Protocol) kan unikt identifiera varje enhet i ett TCP/IP-nätverk. Den består av ett fyra byte långt tal (32 bitar) med formen n.n.n.n (där n representerar ett tal mellan 0 och 255) och delas oftast ut av nätverksadministratören.

Obs! Information om skrivarens standardinställningar finns i den dokumentation som medföljde skrivaren. Vissa HP-skrivare antar IP-adressen 192.0.0.192 som standard två minuter efter start. Använd den här standardadressen för att identifiera en ny skrivare till en början.

- IP-värdnamn. Ett IP-värdnamn är ett unikt, lätt igenkännbart namn som kan användas i stället för skrivarens IP-adress.

Obs! Vill du ställa in skrivare som inte finns i det lokala nätverket kan du läsa mer i Lägga till skrivare i stora IP-nätverk.

Har den valda skrivaren skyddats av ett SNMP-gruppnamn eller Jetdirect-lösenord blir du ombedd att uppge gruppnamnet eller lösenordet. Om du anger ett ogiltigt värde kan du inte installera skrivaren med den här guiden.

#### Mer information:

Ordlista över termer för nätverksutskrift