### 找到印表機

「找到印表機」畫面會列出在本地網路上偵測到的所有印表機（或多功能裝置）。從清單中選擇所需的印表機，然後按「下一步」。

如果您所需的印表機未列出，請嘗試下列其中一個步驟：

- 按一下「再次搜尋」按鈕，或
- 按一下「取消」按鈕離開，然後再執行一次安裝精靈。

注意：若要設定本地網路之外的印表機，請參閱「在大型 IP 網路上新增印表機」。

清單中的印表機依下述欄位識別。硬體位址可能是識別印表機的最簡單方式：

機型 | 識別印表機的機型（例如，HP LaserJet 5000 系列）。顯示未知時，表示無法識別印表機的機型，印表機的電源未打開，或是未連接印表機。若是 HP Jetdirect 外接式列印伺服器，如果印表機已連接，但是無法識別，則會顯示下列項目： 平行埠：Centronics 印表機/繪圖機 USB（單向）：單向週邊設備 USB（雙向）：雙向週邊設備
硬體位址 | （亦稱為工作站位址或 MAC 位址）。唯一識別本地網路上的裝置。若是具多個印表機連接埠的 HP 印表機及 HP Jetdirect 外接式列印伺服器，則可加上連接埠號碼 (Port 1、Port 2、Port 3)。此位址會顯示於列印伺服器的組態設定（測試）頁。
IP 位址 | （網際網路通訊協定）可唯一確定 TCP/IP 網路上的裝置，並且由網路管理員指派。HP Jetdirect 列印伺服器的電源開啟後，如果未在兩分鐘內指定有效的 IP 位址，則會被自動指派預設的 IP 位址 (192.0.0.192)。這個預設的 IP 位址不是有效的位址，但可用於識別新的印表機。如果有多部印表機使用此預設位址，請檢查「硬體位址」，以便識別正確的印表機。

注意：若欄位內容被截斷，而您希望檢視整個欄位，請調整欄位寬度。若要調整大小，請將游標移到欄位標題的邊界，然後按下滑鼠進行拖曳。

如需列印網路組態設定頁的操作說明，請參閱印表機隨附的網路說明文件。

如果所選的印表機有 SNMP 群體名稱或 Jetdirect 密碼的保護，則會提示您輸入「群體名稱」或密碼。如果您輸入的內容不正確，則無法使用此精靈程式安裝印表機。

#### 如需詳細資訊：

網路列印名詞的辭彙表