### Обнаруженные принтеры

На экране Обнаруженные принтеры представлен список всех обнаруженных в сети принтеров (или многофункциональных устройств). Выберите из списка нужный принтер и щелкните на Далее.

Если нужного принтера нет в списке, попробуйте выполнить одно из следующих действий:

- Щелкните на кнопке Искать снова или
- Для выхода щелкните на кнопке Отмена, а затем снова запустите мастер установки.

Примечание. Для получения информации о настройке принтеров, которые находятся не в локальной сети, см. Установка принтеров в больших IP-сетях.

Принтеры в списке идентифицируются с помощью указанных ниже полей. Возможно, легче всего идентифицировать принтер по аппаратному адресу.

Модель | Идентификация модели принтера (например, HP LaserJet 5000 Series). Значение Неизвестно отображается в том случае, если невозможно идентифицировать модель, принтер выключен или вообще нет подключенных принтеров. Для внешних серверов печати HP Jetdirect, если принтер подключен, но не может быть идентифицирован, отображается следующая информация: Параллельный: Centronics, принтер/плоттер USB (однонаправленный): Однонаправленное периферийное устройство USB (двунаправленный): Двунаправленное периферийное устройство
Аппаратный адрес | (также называется адресом станции или адресом MAC). Однозначно идентифицирует устройство в локальной сети. Для принтеров HP и внешних серверов печати HP Jetdirect, которые оборудованы несколькими портами принтера, можно добавить номер порта (порт 1, порт 2, порт 3). Этот адрес имеется в списке на странице конфигурации (пробной странице) сервера печати.
Адрес IP | (Internet Protocol) Однозначно идентифицирует устройство в сети TCP/IP и назначается администратором сети. Если через две минуты после включения питания сервера печати HP Jetdirect для него не будет назначен соответствующий адрес IP, будет автоматически назначен адрес IP по умолчанию (192.0.0.192). Адрес IP по умолчанию является недопустимым адресом, но может использоваться для идентификации нового принтера. Если имеется несколько принтеров с адресом IP по умолчанию, для идентификации нужного принтера следует использовать аппаратный адрес.

Примечание. Если приведенное в поле значение усечено и необходимо увидеть это значение полностью, можно изменить ширину поля. Для его изменения поместите курсор на границу заголовка поля, щелкните на ней и перетащите в нужное положение.

Для получения инструкций по печати страницы конфигурации сети см. документацию, поставляемую вместе с принтером.

Если выбранный принтер защищен с помощью имени группы SNMP или пароля Jetdirect, будет запрошено имя группы или пароль. Если введенные значения будут неверны, с помощью данного мастера установить принтер будет невозможно.

#### Для получения дополнительной информации см.:

Глоссарий терминов сетевой печати