### Защита беспроводной сети

Выберите тип защиты, используемый в беспроводной сети.

- Открытая система. Если в беспроводной сети не требуется шифрование или аутентификация, выберите этот параметр.
- Общий ключ (WEP). Если для подключения к беспроводной сети для каждого устройства требуется ключ WEP, выберите этот параметр. Ключ WEP, который будет использоваться для подключения принтера к беспроводной сети, можно указать на следующем экране.
- Личный WPA (WPA-PSK). Если для подключения к сети требуется ввести контрольную фразу, выберите этот параметр. При использовании параметра Личный WPA все передаваемые данные в беспроводной сети шифруются, чем достигается дополнительная защита сети. Контрольную фразу, которая будет использоваться для доступа к беспроводной сети, можно ввести на следующем экране. Контрольную фразу можно узнать в диалоговом окне "Свойства" или "Параметры" утилиты устройства беспроводной точки доступа, шлюза или маршрутизатора. Длина контрольной фразы не должна превышать 63 символов. Допустимыми символами для контрольной фразы являются 0-9, a-z, A-Z, а также набор символов, указанный в таблице ниже.

Если тип защиты, используемый в сети, неизвестен, щелкните на этой ссылке.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |