### تغيير إعدادات الاتصال اللاسلكي يدويًا

قبل أن يتمكن معالج إعداد الطابعة من مواصلة التشغيل، يجب أن يكون جهاز الكمبيوتر اللاسلكي قادرًا على الاتصال بالطابعة مباشرة. لذلك، يجب عليك أن تقوم بصفة مؤقتة بإعادة تكوين جهاز الكمبيوتر حتى يصبح مطابقًا لإعدادات شبكة الاتصال اللاسلكية لملقم الطابعة. لعمل ذلك، يمكنك استخدام أدوات التكوين المساعدة التي يتم توفيرها مع بطاقة وصلة شبكة الاتصال اللاسلكي بجهاز الكمبيوتر. (انظر أيضًا المعلومات المتوفرة في استخدام Windows XP أدناه).

عند تشغيل طابعة HP جديدة وتهيئتها، ستبدأ العمل استناداً إلى إعدادات المصنع الافتراضية اللاسلكية التالية؛ قم بتغيير إعدادات التشغيل اللاسلكية لجهاز الكمبيوتر لكي تصبح متطابقة مع نظائرها في الطابعة الجديدة.

- وضع الاتصال: Ad Hoc ( نظير – إلى - نظير )
- اسم شبكة الاتصال  ( SSID )‌‏: hpsetup
- الأمان: <معطل>

> ملاحظة: اسم شبكة الاتصال حساس لحالة الأحرف. فإذا استخدمت "HPSETUP" بدلاً من "hpsetup"، فلن تتمكن من الاتصال بالطابعة.

يمكن لطابعة جديدة اكتشاف والاتصال بالأجهزة الأخرى فقط إذا كانت تحتوي على إعدادات اتصالات الشبكة اللاسلكية التالية.

بعد أن تستكمل إعادة تكوين إعدادات الكمبيوتر اللاسلكية لمطابقتها مع إعدادات شبكة الاتصال اللاسلكية بالطابعة، انقر فوق التالي.

ملاحظة: إذا كنت تستخدم نظام تشغيل Windows XP، يمكنك إعادة تكوين إعدادات التشغيل اللاسلكي بالكمبيوتر مباشرة من XP بدلاً من استخدام الأداة المساعدة المقدمة مع بطاقة شبكة الاتصال اللاسلكية. للحصول على صلاحية الوصول إلى شبكة الاتصال اللاسلكية الافتراضية بالطابعة ("hpsetup")، ستحتاج إلى الانتقال إلى مربع حوار "خصائص اتصال الشبكة اللاسلكية"، ثم تحديد علامة التبويب "شبكات الاتصال اللاسلكية"، ثم النقر فوق زر "خيارات متقدمة"، ثم تحديد كمبيوتر-إلى-كمبيوتر (ad hoc) شبكات فقط"، ثم النقر فوق "إغلاق"، ثم النقر فوق "إضافة"، ثم إدخال "hpsetup" في مربع "اسم الشبكة (SSID)" ثم التأكد من أن "hpsetup" يقع على رأس إدخالات قائمة "الشبكات المفضلة".

نظرة عامة