### Angi skriver

I skjermbildet Angi skriver kan du angi en nettverksskriver direkte ved hjelp av en av skriverens adresser.

Merk og angi en av adressene nedenfor for den ønskede skriveren, og klikk deretter på Neste. Finn adressene som er konfigurert ved å skrive ut en nettverkskonfigurasjonsside.

Merk: Bare de alternativene som er gyldige for din skriver, vises på skjermen.

- Maskinadresse. En LAN-maskinadresse (også kalt en stasjonsadresse eller MAC-adresse) identifiserer en enhet.
- IP-adresse. En IP-adresse (Internet Protocol) identifiserer hver enhet i et TCP/IP-nettverk. Adressen består av et tall på fire byte (32 biter) i formatet n.n.n.n (der n representerer et tall fra 0 til 255). Dette tilordnes vanligvis av nettverksadministratoren.

Merk: Se i dokumentasjonen som fulgte med skriveren hvis du trenger informasjon om standardinnstillingene for skriveren. Noen HP-skrivere tar automatisk IP-adressen 192.0.0.192 to minutter etter at de er slått på. Bruk denne standardverdien til å identifisere en ny skriver første gang.

- IP-vertsnavn. Et IP-vertsnavn er et navn som er lett å identifisere, og som kan brukes istedenfor skriverens IP-adresse.

Merk: Hvis du vil konfigurere skrivere som ikke er koblet til det lokale nettverket, kan du se Legge til skrivere i store IP-nettverk.

Hvis en valgt skriver er beskyttet med et SNMP-fellesskapsnavn eller et Jetdirect-passord, vil du bli bedt om å skrive inn fellesskapsnavnet eller passordet. Hvis oppføringen ikke er gyldig, kan du ikke installere skriveren ved hjelp av denne veiviseren.

#### Mer informasjon:

Ordliste med terminologi for nettverksutskrift