### المصادقة

تتأكد عملية المصادقة من هوية المستخدم أو الجهاز قبل منح أي منهما حق الوصول إلى الشبكة.

وتختلف المصادقة عن التشفير، إلا أنه من الممكن استخدام المصادقة والتشفير معًا.

حدد أسلوب المصادقة المستخدم على الشبكة اللاسلكية الخاصة بك:

- نظام مفتوح (بلا مصادقة): حدد هذا الأسلوب إذا لم تكن الشبكة اللاسلكية تتطلب عملية المصادقة.
- مفتاح مشترك-سابق: حدد مصادقة المفتاح المشترك-السابق (EAP/PSK) إذا كانت شبكتك تستخدم مفتاح مشترك-سابق تم إنشاؤه نمطياً بواسطة صيغة مرور. يستخدم المفتاح المشترك-السابق تشفير Wi-Fi الوصول المحمي (WPA) لشبكات الاتصال اللاسلكية كما يوفر نظام أمان متقدمًا. يمكنك الحصول على صيغة المرور من مربع الحوار "خصائص" أو "إعدادات" لأي من أدواتك المساعدة المباشرة لنقطة الوصول أو البوابة أو الموجه. يجب أن تتكون صيغة المرور من أحرف يتراوح عددها بين 8 إلى 63 حرفاً. الأحرف الصحيحة لصيغة المرور هي 0-9 و a-z وA-Z ومجموعة الرموز بالجدول أدناه.
- المفتاح المشترك: حدد هذا الأسلوب إذا كان كل جهاز على الشبكة يستخدم مفتاح WEP للوصول إلى الشبكة. في الشاشة التالية أدخل مفتاح WEP الذي ستستخدمه الطابعة في عملية المصادقة.

إذا لم تكن متأكداً من استخدام الشبكة للمصادقة، فانقر هنا.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |