### 無線網路安全性

選擇您無線網路上所用的安全性類型：

- 公開系統：如果您的無線網路不需加密或驗證，請選擇此選項。
- 共用金鑰 (WEP)：如果網路上的每個裝置都使用 WEP 金鑰連接您的無線網路，請選擇此選項。在下一個畫面中，您將輸入印表機在您無線網路上所用的 WEP 金鑰。
- 個人 WPA (WPA-PSK)：如果您的無線網路使用密碼連接網路，選擇「個人 WPA」。個人 WPA 提供無線通訊的加密以及加強的安全性。在下一個畫面中，您將輸入印表機在您無線網路上所用的密碼。您可以從您的存取點、通訊閘或是路由器線上公用程式的「內容」或是「設定值」對話方塊中取得密碼。密碼長度必須介於 8 到 63 個字元。有效的密碼字元是 0-9、a-z、A-Z 以及下面表列的符號集。

如果您不確定您網路所使用的安全性類型，請按一下此處。

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |