### TCP/IP Ayarlarını Değiştirme

Yazıcınızı tanıttıktan sonra, yazıcınız için bir iletişim modu belirlemeli ve bu modun doğru ağ parametrelerini ayarlamalısınız.

Not: Yükleme yardımcı programı sistem ayarlarınızı algılar ve önerilen TCP/IP ayarlarını sağlamaya çalışır, ancak isterseniz bu ayarlarda değişiklik yapabilirsiniz. Yükleme bitene kadar atadığınız değerler yazıcı üstünde yapılandırılmaz.

· Yazıcı geçerli TCP/IP ayarlarına sahip değilse:
İlgili alanlara yazıcı için geçerli bir IP adresi, alt ağ maskesi ve ağ geçidi için geçerli bir IP adresi girin. Değerleri atamadan önce Ağ Yöneticinize başvurun.

TCP/IP parametrelerinin yükleme yardımcı programı tarafından otomatik olarak girilmesi için Önerilen Ayarlar'ı tıklatın.

Varsayılan bağlantı noktası adını kullan onay kutusu (Windows NT, 2000 ve XP). Yazıcınız için varsayılan bağlantı noktası ayarlarını kullanmak için bu kutuyu işaretleyin. Bu kutu işaretlenmezse, sihirbazın bir sonraki ekranı Bağlantı Noktası Adı iletişim kutusu olur.

UYARI: Yazıcınız diğer ağlara bağlanacaksa, yardımcı program tarafından önerilen TCP/IP ayarları tüm ağın genelinde benzersiz olmayabilir ve diğer aygıtlarla çakışabilir. Diğer TCP/IP ağlarına bağlanırken uyarılara uyun.

· Yazıcı geçerli TCP/IP ayarlarına sahipse:
Geçerli TCP/IP ayarları görüntülenir.

UYARI: Geçerli TCP/IP ayarlarının değiştirilmesi diğer kullanıcıların erişimine engel olur. Geçerli ayarları değiştirmeden önce Ağ Yöneticinize başvurun.

Not: TCP/IP parametreleri HP Web Jetadmin gibi bir yönetim yazılımı tarafından parola ile korunuyorsa, giriş alanları kullanılamaz.

Varsayılan bağlantı noktası adını kullan onay kutusu (Yalnızca Windows NT, 2000 ve XP için). Yazıcınız için varsayılan bağlantı noktası ayarlarını kullanmak için bu kutuyu işaretleyin. Bu kutu işaretlenmezse, sihirbazın bir sonraki ekranı Bağlantı Noktası Adı iletişim kutusu olur.

#### Daha fazla bilgi için:

Ağ Yazdırma Terimleri Sözlüğü