### Cambiar manualmente la configuración inalámbrica

Antes de que el asistente de instalación de la impresora pueda continuar, el PC inalámbrico debe poder comunicarse directamente con la impresora. Por lo tanto, debe reconfigurar temporalmente el PC para que coincida con la configuración de red inalámbrica del servidor de impresora. Para ello, puede utilizar las utilidades de configuración suministradas con la tarjeta de interfaz de red inalámbrica del PC (consulte también la información sobre el uso de Windows XP que aparece a continuación).

Cuando se enciende e inicializa, una impresora HP nueva tiene la siguiente configuración inalámbrica predeterminada de fábrica. Cambie la configuración inalámbrica del PC para que coincida con la de la impresora:

- Modo de comunicación: Ad Hoc (de igual a igual)
- Nombre de red (SSID): hpsetup
- Seguridad: <desactivado>

> Nota: En el nombre de red se hace distinción entre mayúsculas y minúsculas. Si se utiliza "HPSETUP" en lugar de "hpsetup", no podrá establecerse comunicación con la impresora.

Una impresora nueva puede detectar y comunicarse solamente con otros dispositivos que tengan esta configuración de red inalámbrica.

Cuando haya reconfigurado el PC inalámbrico para que coincida con la configuración de red inalámbrica de la impresora, haga clic en Siguiente.

Nota: Si utiliza el sistema operativo Windows XP, puede reconfigurar la configuración inalámbrica del PC directamente desde XP en lugar de utilizar la utilidad de la tarjeta de red inalámbrica. Para obtener acceso a la red predeterminada de la impresora ("hpsetup"), deberá abrir el cuadro de diálogo "Wireless Network Connection Properties" (Propiedades de la conexión a la red inalámbrica), seleccionar la ficha "Wireless Networks" (Redes inalámbricas), hacer clic en el botón "Advanced" (Opciones avanzadas), seleccionar "Computer-to-computer (ad hoc) networks only" (Solamente redes de PC a PC (ad hoc)), hacer clic en "Close" (Cerrar), luego en "Add" (Agregar), introducir "hpsetup" en el cuadro "Nombre de red (SSID)" y, finalmente, asegurarse de que "hpsetup" es la primera entrada en la lista "Preferred networks" (Redes preferidas).

Descripción general