### Expression de passe

Entrez l'expression de passe pour le réseau. Vous devez entrer la clé de l'expression de passe correspondant exactement à celle du réseau. N'utilisez pas cet écran pour créer une expression de passe.

Le protocole WPA-Personal (WPA-PSK) utilise une expression de passe pour accéder au réseau sans fil. Lorsque le protocole WPA-Personal est configuré, le cryptage est utilisé pour les communications sans fil et nécessite une expression de passe pour accéder au réseau sans fil. L'expression de passe doit comprendre entre 8 et 63 caractères. Les caractères autorisés dans une expression de passe sont 0-9, a-z, A-Z et le jeu de symboles suivants :

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |