### Imposta modalità di comunicazione in rete

Dopo avere identificato la stampante, è necessario specificare una modalità di comunicazione per la stampante e impostare i parametri di rete appropriati per tale modalità.

Nota: sebbene l'utility di installazione rilevi le impostazioni del sistema e fornisca una modalità di comunicazione consigliata, è possibile selezionarne una diversa. Vengono visualizzate solo le opzioni valide. I valori dei parametri assegnati dall'utente vengono configurati sulla stampante solo al termine dell'installazione.

- TCP/IP per Windows. Se si prevede di utilizzare la stampante su una rete TCP/IP, è necessario configurare la stampante con parametri TCP/IP validi. Le opzioni disponibili dipendono dalle impostazioni TCP/IP rilevate.

  - Se la stampante non ha impostazioni TCP/IP valide:
    Immettere un indirizzo IP valido per la stampante, una maschera di sottorete valida e un indirizzo IP valido per il gateway nei campi forniti. Prima di assegnare questi valori, consultare l'amministratore di rete.

    Fare clic su Impostazioni consigliate per fare in modo che i parametri TCP/IP vengano immessi automaticamente dall'utility di installazione.

    Casella di controllo Usa nome porta predefinito (solo Windows NT, 2000 e XP). Selezionare questa casella per utilizzare le impostazioni di porta predefinite per la stampante. Se questa casella non viene selezionata, la schermata successiva della procedura guidata, dopo Imposta modalità di comunicazione in rete, sarà Nome porta.

    ATTENZIONE: se la stampante verrà collegata ad altre reti, è possibile che le impostazioni TCP/IP consigliate dall'utility non siano globalmente univoche e che quindi si verifichino dei conflitti con altre periferiche. Pertanto, è necessario eseguire con molta attenzione la connessione ad altre reti TCP/IP.

  - Se la stampante ha impostazioni TCP/IP valide:
    Vengono visualizzate le impostazioni TCP/IP correnti. Per modificare i valori, fare clic su Modifica impostazioni.

    ATTENZIONE: la modifica di impostazioni TCP/IP valide può impedire l'accesso da parte di altri utenti. Prima di apportare modifiche a impostazioni valide, consultare l'amministratore di rete.

    Nota: se i parametri TCP/IP sono stati protetti con una password utilizzando un software di gestione, quale HP Web Jetadmin, il pulsante Modifica impostazioni è disabilitato.

- IPX/SPX per Windows. La modalità di comunicazione Windows IPX/SPX viene applicata al collegamento in rete di Windows utilizzando il protocollo IPX. Per questa modalità di comunicazione non è richiesta l'impostazione di parametri. Fare clic su Avanti per continuare.

  Casella di controllo Usa nome porta predefinito (solo Windows NT, 2000 e XP). Selezionare questa casella per utilizzare le impostazioni di porta predefinite per la stampante. Se questa casella non viene selezionata, la schermata successiva della procedura guidata, dopo Imposta modalità di comunicazione in rete, sarà Nome porta.

#### Per ulteriori informazioni:

Glossario dei termini relativi alla stampa in rete