### Ange nätverkskommunikationsläge

När du har identifierat skrivaren måste du ange ett kommunikationsläge för skrivaren och ange lämpliga nätverksparametrar för det läget.

Obs! Installationsprogrammet identifierar dina systeminställningar och försöker att hitta ett rekommenderat kommunikationsläge, men du kan välja ett annat läge om du vill. Endast giltiga alternativ visas. De parametervärden du tilldelar konfigureras inte på skrivaren förrän du har slutfört installationen.

- Windows TCP/IP. Om du ämnar använda denna skrivare i ett TCP/IP-nätverk, måste skrivaren konfigureras med giltiga TCP/IP-parametrar. De alternativ som finns beror på vilka TCP/IP som hittades.

  - Om skrivaren inte har några giltiga TCP/IP-inställningar:
    Ange en giltig IP-adress för skrivaren samt en giltig nätmask och en giltig IP-adress för gatewayen i de befintliga fälten. Innan du tilldelar värdena bör du rådgöra med nätverksadministratören.

    Klicka på Föreslå inställningar om du vill att TCP/IP-parametrarna ska anges automatiskt av installationsprogrammet.

    Använd kryssrutan för standardportnamn (endast i Windows NT, 2000 och XP) Kryssa för den här rutan om du vill använda standardportinställningarna för din skrivare. Om du inte markerar den här rutan kommer dialogrutan Portnamn att visas efter rutan Ange nätverkskommunikationsläge.

    Varning! Om skrivaren kommer att vara ansluten till andra nätverk kan det hända att de TCP/IP-inställningar som föreslås av programmet inte är globalt unika utan kan hamna i konflikt med andra enheter. Var försiktig när du ansluter till andra TCP/IP-nätverk.

  - Om skrivaren redan har giltiga TCP/IP-inställningar:
    De aktuella TCP/IP-inställningarna visas. Om du vill ändra på några värden klickar du på Ändra inställningar.

    Varning! Genom att ändra de giltiga TCP/IP-inställningarna kan du förhindra att andra användare kommer åt enheten. Rådgör med din nätverksadministratör innan du ändrar de giltiga inställningarna.

    Obs! Om TCP/IP-parametrarna har lösenordsskyddats av någon styrande programvara, som t.ex. HP Web Jetadmin, är knappen Ändra inställningar deaktiverad.

- Windows IPX/SPX. Kommunikationsläget IPX/SPX i Window används till Windows-nätverk med IPX-protokoll. I det här kommunikationsläget behöver inga parametrar anges. Klicka på Nästa för att forsätta.

  Använd kryssrutan för standardportnamn (endast i Windows NT, 2000 och XP). Kryssa för den här rutan om du vill använda standardportinställningarna för din skrivare. Om du inte markerar den här rutan kommer dialogrutan Portnamn att visas efter rutan Ange nätverkskommunikationsläge.

#### Mer information:

Ordlista över termer för nätverksutskrift