### Encriptació sense cables: WEP

##### Clau WEP

La xarxa seleccionada té la funció d'encriptació (WEP). La clau WEP que cal introduir ha de coincidir exactament amb la de la xarxa.

Si no sabeu la clau WEP, consulteu la persona que va configurar la xarxa o la documentació del punt d’accés sense cables (WAP).

Introduïu la clau WEP per a la xarxa. Introduïu la clau WEP tal com apareix a la xarxa. No empreu aquesta pantalla per crear una nova clau WEP.

Si premeu Endavant i aquesta pantalla torna a aparèixer, heu introduït una clau WEP no vàlida. Torneu a introduir la clau d’encriptació tal com apareix a la xarxa.

##### Diverses claus WEP

La xarxa pot tenir més d’una clau WEP. Si és el cas, empreu el servidor Web incrustat de la impressora (EWS) per configurar els paràmetres de la impressora sense cables. Premeu Anul·la i consulteu la documentació de la impressora per obtenir informació referent a EWS. Després de configurar els paràmetres sense cables, torneu a executar l’auxiliar d'instal·lació.