### Draadloze beveiliging

Selecteer het type beveiliging dat voor uw draadloze netwerk wordt gebruikt:

- Open Systeem: selecteer deze optie als voor uw draadloze netwerk geen codering of controle nodig is.
- Gedeelde sleutel (WEP): selecteer deze optie als alle apparaten op het netwerk voor verbinding met het draadloze netwerk gebruik moeten maken van een WEP-sleutel. In het volgende scherm geeft u de WEP-sleutel op die door de printer voor het draadloze netwerk moet worden gebruikt.
- Persoonlijk (WPA-PSK): selecteer deze optie als het draadloze netwerk een wachtwoord gebruikt om verbinding met het netwerk te maken. Persoonlijk WPA biedt codering voor draadloze communicatie en een verbeterde beveiliging. In het volgende venster geeft u het wachtwoord op dat de printer gebruikt voor het draadloze netwerk. U kunt het wachtwoord verkrijgen via het dialoogvenster Eigenschappen of Instellingen van het online Help-programma voor toegangspunten, gateways of routers. Het wachtwoord mag 8 tot 63 tekens bevatten. Geldige tekens voor een wachtwoord zijn 0-9, a-z, A-Z en de symbolen in de volgende tabel.

Klik hier als u niet zeker weet welk type beveiliging voor het netwerk wordt gebruikt.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |