### Временное соединение с помощью сетевого кабеля

Чтобы настроить принтер, необходимо выполнить его поиск в сети. Временное подключение с помощью сетевого кабеля позволяет легко обнаружить принтер в сети и продолжить его установку. Как только принтер будет настроен для беспроводного взаимодействия, мастер установки попросит отсоединить кабель.

1. Выполните одно из следующих действий:

- Беспроводная сеть (инфраструктура). Подключите кабель к устройству беспроводной точки доступа (WAP).
- Одноранговая сеть (Adhoc). Подключите кабель к своему компьютеру.

2. Подключите сетевой кабель к сетевому порту сзади принтера.

Если индикатор соединения... | Тогда...
Горит зеленым цветом | Щелкните на Да.
Не горит | o Проверьте надежность подключения сетевого кабеля к принтеру и беспроводной точке доступа (WAP) или компьютеру. o Проверьте включение питания беспроводной точки доступа (WAP). o Проверьте включение питания принтера. o Проверьте подключение компьютера к сети.

Если соединение принтера с сетью установить невозможно, щелкните на Назад и выберите другой вариант взаимодействия. Для определения других вариантов подключения можно также использовать документацию, прилагаемую к принтеру.

###