### Ustaw tryb komunikacji sieciowej

Po zidentyfikowaniu drukarki należy określić dla niej tryb komunikacji i skonfigurować odpowiednie dla niego parametry sieciowe.

Uwaga: Program narzędziowy do instalacji drukarki rozpozna ustawienia komputera i zaproponuje zalecany tryb komunikacji, ale użytkownik może też wybrać inny tryb. Pojawiają się tylko prawidłowe opcje. Przypisane przez Ciebie wartości parametrów sieciowych nie zostaną skonfigurowane na drukarce dopóki nie zakończysz instalacji.

- Windows TCP/IP. Jeżeli drukarka będzie pracować w sieci TCP/IP, należy ją skonfigurować, podając prawidłowe parametry TCP/IP. Dostępne opcje zależą od wykrytych ustawień TCP/IP:

  - Jeżeli drukarka nie ma prawidłowych ustawień TCP/IP:
    Wpisz w podane pola prawidłowy adres IP drukarki, prawidłową maskę podsieci i prawidłowy adres IP bramy. Przed przypisaniem wartości należy skonsultować się z administratorem sieci.

    Aby program instalacyjny automatycznie wprowadził parametry TCP/IP, należy kliknąć przycisk Sugeruj ustawienia.

    Pole wyboru Użyj standardowej nazwy portu (Windows NT, 2000 i XP). Zaznacz to pole wyboru, aby użyć standardowych ustawień portu dla tej drukarki. Jeżeli to pole wyboru nie jest zaznaczone, to po wyświetleniu ekranu kreatora Ustaw tryb komunikacji sieciowej wyświetlone zostanie okno dialogowe Nazwa portu.

    UWAGA: Jeżeli drukarka ma być podłączona do innych sieci, ustawienia TCP/IP zasugerowane przez program narzędziowy mogą nie być niepowtarzalne w całej sieci i mogą spowodować konflikty z innymi urządzeniami. Zachowaj ostrożność podczas podłączania drukarki do innych sieci TCP/IP.

  - Jeżeli drukarka ma już prawidłowe ustawienia TCP/IP:
    Zostaną wyświetlone aktualne ustawienia TCP/IP. Aby zmienić dowolną wartość, kliknij Zmień ustawienia.

    UWAGA: Zmiana prawidłowych ustawień TCP/IP może pozbawić innych użytkowników dostępu do drukarki. Skonsultuj się z administratorem sieci przed zmianą prawidłowych ustawień.

    Uwaga: Jeżeli parametry TCP/IP są zabezpieczone hasłem ustawionym przez program do zarządzania, na przykład HP Web Jetadmin, przycisk Zmień ustawienia będzie nieaktywny.

- Windows IPX/SPX. Tryb komunikacji Windows IPX/SPX odnosi się do drukowania w środowisku Windows przy pomocy protokołu IPX. Dla tego trybu komunikacji nie potrzeba ustawiać żadnych parametrów. Kliknij Dalej, aby kontynuować.

  Pole wyboru Użyj standardowej nazwy portu (tylko w Windows NT, 2000 i XP). Zaznacz to pole wyboru, aby użyć standardowych ustawień portu dla tej drukarki. Jeżeli to pole wyboru nie jest zaznaczone, to po wyświetleniu ekranu kreatora Ustaw tryb komunikacji sieciowej wyświetlone zostanie okno dialogowe Nazwa portu.

#### Więcej informacji znajduje się w sekcji:

Glosariusz terminów drukowania w sieci