### Kontrola počítače a tiskárny

Nová tiskárna HP má po zapnutí a inicializaci následující nastavení bezdrátové komunikace od výrobce. Přesvědčete se, zda jim odpovídají nastavení bezdrátové komunikace počítače:

- Režim komunikace: Ad Hoc
- Název sítě (SSID): hpsetup
- Zabezpečení: <neaktivní>

> Poznámka: V názvu sítě jsou rozlišována malá a velká písmena. Použijete-li místo názvu hpsetup název HPSETUP, nebudete schopni s tiskárnou komunikovat.

Nová tiskárna HP je schopna detekovat pouze ta zařízení, která používají tato nastavení bezdrátové sítě, a také pouze s těmito zařízeními může komunikovat.

Rozsvícený modrý indikátor na tiskárně indikuje bezdrátové spojení.

Chcete-li zopakovat metodu bezdrátového hledání, klepněte na tlačítko Opakovat hledání.

Chcete-li hledat specifickou adresu IP tiskárny, vyberte možnost Určit tiskárnu podle její adresy.