### Szyfrowanie w sieci bezprzewodowej — WEP

##### Klucz WEP

W wybranej sieci obowiązuje szyfrowanie (WEP). Klucz WEP wprowadzony przez użytkownika musi być całkowicie zgodny z tym, który jest używany w sieci.

Jeżeli nie znasz klucza WEP, skontaktuj się z osobą, która przeprowadzała konfigurację sieci lub zajrzyj do dokumentacji bezprzewodowego punktu dostępu (WAP).

Wprowadź klucz WEP używany w sieci. Należy wprowadzić klucz WEP dokładnie taki sam, jak używany w sieci. Nie wykorzystuj tego ekranu do tworzenia nowego klucza WEP.

Jeżeli klikniesz przycisk Dalej i ekran pojawi się ponownie, oznacza to, że wprowadzono nieprawidłowy klucz WEP. Ponownie wprowadź taki sam klucz szyfrujący, jaki używany jest w sieci.

##### Kilka kluczy WEP

W danej sieci może być używanych kilka kluczy WEP. W takim przypadku należy użyć wbudowanego serwera internetowego (EWS) drukarki, aby skonfigurować ustawienia połączenia bezprzewodowego z drukarką. Kliknij przycisk Anuluj, a następnie w dokumentacji drukarki odszukaj informacje o serwerze EWS. Po skonfigurowaniu ustawień połączenia bezprzewodowego ponownie uruchom kreatora instalacji.