### Контрольная фраза

Для доступа к сети введите контрольную фразу. Контрольную фразу необходимо вводить в том виде, как она была создана. Этот экран не предназначен для создания новой контрольной фразы.

При установленном параметре Личный WPA (WPA-PSK) для доступа к беспроводной сети используется контрольная фраза. Если параметр Личный WPA установлен, все передаваемые по беспроводной сети данные шифруются, а для доступа к беспроводной сети требуется ввести контрольную фразу. Длина контрольной фразы должна быть от 8 до 63 символов. Для контрольной фразы допустимыми являются символы 0-9, a-z, A-Z, а также следующий набор символов:

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |