### ワイヤレス構成の手動変更

プリンタ セットアップ ウィザードを続行するには、ワイヤレス コンピュータがプリンタと直接通信できる必要があります。 したがって、プリント サーバーのワイヤレス ネットワーク構成に一致するように、コンピュータを一時的に再構成する必要があります。 再構成するには、コンピュータのワイヤレス ネットワーク インタフェース カードに付属の構成ユーティリティを使用できます。次の「Windows XP の使用」の情報も参照してください。

新しい HP プリンタの電源を入れてプリンタが初期化されると、プリンタのワイヤレス構成は工場出荷時のデフォルト設定になります。そのデフォルト設定に一致するようにコンピュータのワイヤレス構成を変更します。

- 通信モード： アド ホック (ピアツーピア)
- ネットワーク名 (SSID)： hpsetup
- セキュリティ： <無効>

> 注記：ネットワーク名には大文字と小文字の区別があります。 「hpsetup」ではなく「HPSETUP」を使用すると、プリンタと通信できません。

新しいプリンタでは、上記のワイヤレス ネットワーク構成を持つ他のデバイスだけを検出して通信できます。

プリンタのワイヤレス ネットワーク構成に一致するようにワイヤレス コンピュータを再構成したら、[次へ] をクリックします。

注記： Windows XP オペレーティング システムを使用している場合は、ワイヤレス ネットワーク カードのユーティリティを使用せずに XP から直接、コンピュータのワイヤレス構成を再設定できます。 プリンタのデフォルト ネットワーク (「hpsetup」) にアクセスするには、[ワイヤレス ネットワークのプロパティ] ダイアログで [ワイヤレス ネットワーク] タブを選択し、[詳細設定] ボタンをクリックします。次に、[コンピュータ相互 (ad hoc) のネットワークのみ] を選択し、[閉じる]、[追加] の順にクリックします。[ネットワーク名 (SSID)] ボックスに「hpsetup」と入力し、[優先するネットワーク] リストの一番上のエントリが「hpsetup」になっていることを確認します。

概要